|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY**  **dla zadania pn.:**  **„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Dolnej na długości 1,2 km”** | | | | | | |
| **LP** | **PODSTAWA** | **OPIS POZYCJI** | **jm.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN.**  **NETTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO** |
| 1 | D - 06.03.01 | ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM LUB FREZOWINĄ - grubości średniej 15 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim zagęszczeniem na całości odcinka 1218,83x2x0,5 = 1218,83 m2 | m2 | 1 218,83 |  |  |
| 2 | D - 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz z wywozem urobku do 3 km :  - zjazdy i poszerzenia 7+8+7+9+5+7+7+15+20+7+13+8+8+9+8+6+41+4+5+100+8+7+12+3+4+7+9+15=360m2  - chodniki 42+130+14=186 m2 | m2 | 546,00 |  |  |
| 3 | D - 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 20 cm na zjazdach i poszerzeniach oraz w chodnikach | m2 | 546,00 |  |  |
| 4 | D-05.03.11 | FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO - JEZDNIA, grubości średniej 5 cm z wywozem urobku na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację nadwyżki urobku. na całości odcinka jezdni 1218,83x5,2=6 337,92 m2 | m2 | 6 337,92 |  |  |
| 5 | D-05.03.05b | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA, beton asfaltowy 0-16 mm grubości 4 cm - JAK JEZDNIA lecz po 5 cm szerzej oraz poszerzenia - 6337,92+1218,83x2x0,05 +100+15= 6574,80m2 | m2 | 6 574,80 |  |  |
| 6 | D-05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA, beton asfaltowy 0-11 mm grubości 4 cm - JAK WYŻEJ JEZDNIA - 6337,92m2 oraz zjazdy i poszerzenia = 360 m2  RAZEM : 6337,92+360 =6697,92 M2 | m2 | 6 697,92 |  |  |
| 7 | D-08.01.01 | Wykonanie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej | m | 70,00 |  |  |
| 8 | D-08.03.01 | Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na posypce cementowo piaskowej 42+68+14 | m | 124,00 |  |  |
| 9 | D-08.01.01 | Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki i obrzeża z betonu B15 70x0,06+124x0,03 = 7,92 m3 | m3 | 7,92 |  |  |
| 10 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm , szarej na podsypce cementowo piaskowej 42+130+14 = 186 m2 | m2 | 186,00 |  |  |
| Razem wartość robót (netto) | | | | | |  |
| Podatek VAT (23%) | | | | | |  |
| **Ogółem wartość robót (brutto)** | | | | | |  |

….………….……………………………., dnia …………………………..

(miejscowość)

……………….………………..……….………………………………………

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)