**KOSZTORYS OFERTOWY**

dla zadania:

**„Wykonanie barier ochronnych skrajnych na odcinkach dróg powiatowych o numerach 3202D, 3310D, 3273D, 3235D i 3278D”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Kod  pozycji  przedm. | Nr S.T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych | Jedn.  miary | Ilość  j. m. | Cena  Jednos.  (PLN) | Wartość  (PLN) |
| Dział 07 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | | | | | | |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. |  | D-07.05.00.00  D-07.05.00.00  D-07.05.00.00  D-07.05.00.00  D-07.05.00.00  D-07.05.00.00 | Wykonanie bariery ochronnej skrajnej SP-06(słupki co 2 m) o parametrach wytrzymałościowych N2W4A na drodze powiatowej nr 3202D Szczytna-Batorów  Wykonanie bariery ochronnej skrajnej SP-06(słupki co 4 m) o parametrach wytrzymałościowych N2W4A na drodze powiatowej nr 3310D w m. Podtynie  Wykonanie bariery ochronnej skrajnej SP-06(słupki co 4 m) o parametrach wytrzymałościowych N2W4A na drodze powiatowej nr 3273D w m. Bartnica  Wykonanie bariery ochronnej skrajnej SP-06(słupki co 4 m) o parametrach wytrzymałościowych N2W4A na drodze powiatowej nr 3273D w m. Kamienica  Wykonanie bariery ochronnej skrajnej SP-06(słupki co 2 m) o parametrach wytrzymałościowych N2W4A na drodze powiatowej nr 3235D w m. Długopole Dolne  Wykonanie bariery ochronnej skrajnej SP-06(słupki co 4 m) o parametrach wytrzymałościowych N2W4A na drodze powiatowej nr 3278D w m. Gorzanów | mb  mb  mb  mb  mb  mb | 60,0  90,0  40,0  110,0  95,0  65,0 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto): | | | | | | |  |
| podatek VAT 23 % : | | | | | | |  |
| Razem wartość kosztorysowa (brutto): | | | | | | |  |
| Słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | |